|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VII-6- HANDY-NUMMER WÄHLEN**Verschiedene Aktionen:** | **Grad der Unselbstständigkeit: von 0 bis 4** | **Reihenfolge eingehalten :ok oder ko** | **Beobachtungen :** **Irrtümer, geleistete Hilfestellungen, Kommentare** | **Erschwerende Faktoren** | **Defizit-Hypothese** |
| EMOTIONALE, AFFEKTIVE UND AUF DAS VERHALTEN ZURÜCKZUFÜHRENDE FAKTOREN | AUF DIE UMGEBUNG ZURÜCKZUFÜHRENDE FAKTOREN | SENSORIELLE UND MOTORISCHE FUNKTIONEN | ARBEITSSPEICHER | LANGZEITGEDÄCHTNIS | GNOSTISCHE UND PRAXISCHE FUNKTIONEN | SPRACHE | AUFMERKSAMKEITSFUNKTIONEN | EXEKUTIVE FUNKTIONEN |
| **(1) Wenn nötig, die Telefonnummer heraussuchen**a) Die Telefonnummer aus dem Telefonbuch oder dem Adressbuch heraussuchenodera) Jemanden, der die Nummer kennen könnte, nach ihr fragen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Wenn nötig, d.h. wenn der Anruf sofort erfolgt, die Nummer auf einem Stück Papier notierenoder b) Wenn nötig, d.h. wenn der Anruf jetzt oder auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt, die Nummer in das Adressbuch eintragen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **(2) Das Handy einschalten**a) Lange genug auf den Ein-/Ausschaltknopf drücken | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Den PIN-Code eingeben (vier Zahlen) | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Den PIN-Code durch Drücken auf die entsprechende Taste bestätigen  | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **(3) Die Telefonnummer wählen**a) Das Handy entriegeln mit den entsprechenden Freigabe-Tasten des Handys | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Die Nummer wählen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Durch Drücken der entsprechenden Taste, z.B. „grünes Telefon“, abheben | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Das Handy zum Ohr führen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Die Unterhaltung führen (sich an den unterschiedlichen Möglichkeiten, die im Raster 38 „ Einen Anruf tätigen“ in Punkt 2 und 3 beschrieben werden, orientieren | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) Wenn die Unterhaltung beendet ist, auflegen, und zwar durch Drücken der entsprechenden Taste (z.B. „rotes Telefon“) | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) Durch Drücken der Tastensperre das Handy verriegelnoderg) Das Handy sich von selbst verriegeln lassen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Oder****(3) Zum Anrufen das Adressbuch des Handys benutzen**a) Das Handy entriegeln mit den entsprechenden Freigabe-Tasten des Handys  | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Zum Öffnen des Adressbuchs in das « Menu » gehen  | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) In das „Adressbuch“ gehen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Bestätigen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Die Namensliste durchgehen um die anzurufende Person zu finden | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) Nummer bestätigen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) Durch Drücken der entsprechenden Taste, z.B. „grünes Telefon“, abheben | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h) Das Handy zum Ohr führen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i) Die Unterhaltung führen (sich an den unterschiedlichen Möglichkeiten, die im Raster 38 „ Einen Anruf tätigen“ beschrieben werden, orientieren  | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| j) Wenn die Unterhaltung beendet ist, auflegen, und zwar durch Drücken der entsprechenden Taste (z.B. „rotes Telefon“) | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k) Durch Drücken der Tastensperre das Handy verriegelnoderk) Das Handy sich von selbst verriegeln lassen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **(4) Handy ausschalten**a) Lange genug auf den Ein-/Ausschaltknopf drücken | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |