|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **X-16 – EINE VIDEOKASSETTE ANSCHAUEN****Verschiedene Aktionen** | **Grad der Unselbstständigkeit: von 0 bis 4** | **Reihenfolge eingehalten: ok oder ko** | **Beobachtungen :** **Irrtümer, geleistete Hilfestellungen, Kommentare** | **Erschwerende Faktoren** | **Defizit-Hypothese** |
| EMOTIONALE, AFFEKTIVE UND AUF DAS VERHALTEN ZURÜCKZUFÜHRENDE FAKTOREN | AUF DIE UMGEBUNG ZURÜCKZUFÜHRENDE FAKTOREN | SENSORIELLE UND MOTORISCHE FUNKTIONEN | ARBEITSSPEICHER |  LANGZEITGEDÄCHTNIS | GNOSTISCHE UND PRAXISCHE FUNKTIONEN | SPRACHE | AUFMERKSAMKEITSFUNKTIONEN | EXEKUTIVE FUNKTIONEN   |
| **(1) Kassette abspielen**a) Kassette heraussuchen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Fernseher einschalten (auf den Einschaltknopf drücken) | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c)Mit der Fernbedienung den Video-Kanal einstellen (meistens die 0) | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Überprüfen ob der Videorecorder eingeschaltet ist | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Wenn er sich nicht einschalten lässt, überprüfen ob er angeschlossen ist | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) Die Kassette in den Videorecorder legen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) Auf der Fernbedienung des Videorecorders auf PLAY (►)drücken | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h) Wenn nötig, die Lautstärke mit der Fernbedienung des Fernsehers regeln | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **(2) Die Werbespots weiterspulen**a) Auf der Fernbedienung des Videorecorders auf ►► drücken (die Bilder laufen schneller) | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Wenn der Film beginnt, auf PLAY drücken | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Falls zu weit vorgespult, auf ◄◄ drücken, dann auf PLAY | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **(3) Das Abspielen der Kassette beenden**a) Mit der Fernbedienung des Videorecorders auf STOP (■) drücken | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Zum Zurückspulen auf ◄◄ drücken | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Ist die Kassette zurückgespult, auf EJECT drücken | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Die Kassette aus dem Videorecorder herausnehmen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Kassette wegräumen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) Mit der Fernbedienung des Fernsehers auf Fernsehen einstellen (grüner Knopf) | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) Fernseher ausschalten (auf den Ausschaltknopf drücken) | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h) Videorecorder ausschalten | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |