|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **X-7 -**  **FOTOGRAFIEREN MIT EINER ANALOGEN AUTOMATIK-KAMERA**  **Verschiedene Aktionen** | **Grad der Unselbstständigkeit:**  **von 0 bis 4** | **Reihenfolge eingehalten: ok oder ko** | **Beobachtungen :**  **Irrtümer, geleistete Hilfestellungen, Kommentare** | **Erschwerende Faktoren** | | | **Defizit-Hypothese** | | | | | |
| EMOTIONALE, AFFEKTIVE UND AUF DAS VERHALTEN ZURÜCKZUFÜHRENDE FAKTOREN | AUF DIE UMGEBUNG ZURÜCKZUFÜHRENDE FAKTOREN | SENSORIELLE UND MOTORISCHE FUNKTIONEN | ARBEITSSPEICHER | LANGZEITGEDÄCHTNIS | GNOSTISCHE UND PRAXISCHE FUNKTIONEN | SPRACHE | AUFMERKSAMKEITSFUNKTIONEN | EXEKUTIVE FUNKTIONEN |
| (1) Den Fotoapparat dort nehmen, wo er sich befindet | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Den Fotoapparat einschalten | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) Nachsehen, ob ein Film eingelegt ist | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) Einen Film einlegen  a) Einen Fotofilm dort nehmen, wo er sich befindet | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Das Filmgehäuse öffnen und den Film einlegen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Das Filmgehäuse schließen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Der Film wird automatisch an die richtige Stelle gezogen: auf dem Zifferblatt ablesen, ob der Film sich korrekt eingezogen hat | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Je nach Film die richtige ASA –Zahl einstellen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) Die Funktionstüchtigkeit der Batterie überprüfen (auf die Warnleuchte des Batterieverbrauchs achten oder auf das Leere-Batterie-Zeichen) | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (6) Eventuell die Batterien wechseln  a) Neue Batterien dort nehmen, wo sie sich befinden | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Das Gehäuse, in dem die Batterien liegen, öffnen und die alten Batterien durch die neuen ersetzen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Das Batteriegehäuse schließen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Die gebrauchten Batterien in einen dafür vorgesehen Mülleimer entsorgen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (7) Ein Foto machen  a) Den Fotoapparat einschalten und auf « Automatik » schalten | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Ein für das gewünschte Foto geeignetes Objektiv aufschrauben (für Porträt, Landschaft, Nahaufnahme,...) | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Den Deckel des Objektivs abnehmen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Eine für das gewünschte Foto geeignete Funktion auswählen (für Porträt, Landschaft, Nahaufnahme,...) | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) In den Sucher schauen und das Objekt zentrieren, (dort, wo der Rahmen oder das Kreuz abgebildet sind) | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) Eventuell zoomen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) Leicht auf den Auslöser drücken ( Das Bild wird automatisch richtig eingestellt und wenn nötig, auch das Blitzlicht) | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h) Im Sucher schauen, ob das Bild auf das richtige Objekt eingestellt wurde | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i) Den Auslöser endgültig drücken | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| j) Für weiter Fotos die Aktionen b bis i wiederholen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (8) Einen fertigen Film herausnehmen :  a) Nach der letzten Aufnahme spult sich der Film automatisch zurück ; dann das Filmgehäuse öffnen und den Film herausnehmen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Den Film in eine dafür vorgesehene kleine Dose stecken | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Das Filmgehäuse schließen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Den Film an einer trockenen Stelle aufbewahren | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (9) Den Deckel auf das Objektiv setzen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **(10) Den Fotoapparat ausschalten** | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **(11) Den Fotoapparat zurück an seinen Platz legen** | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |